

Teléfonos 337-6503 /c 9928 55424 /e 9334 49341/ t 9438 03059

BOMBAS MANUALES TIFON SIFON Y PISTON

MODELO CARACTERISTICAS Y MATERIALES APLICACIONES PRECIO

 1B Bomba manual tipo fuelle en polietileno Aceites livianos

 Para uso en envases de 5 gls. Realiza hidrocarburos

 Su función al accionar el fuelle y se ácidos, jabones,

 Interrumpe al desenroscar el tapón detergentes, otros

 superior. Capacidad en 2 gpm aprox. compatibles con en

 Polietileno.



4A Bomba manual tipo SIFON en polietileno Aceites livianos

 Para uso en cilindros de 55 glns. Realiza hidrocarburos

 Su función al accionar el sifón y se ácidos, jabones,

 Interrumpe al desenroscar el tapón detergentes, otros

 superior. Capacidad de 5 gpm aprox. Compatibles con el

 Polietileno.

4AHPE Bomba manual tipo SIFON en polietileno Aceites livianos

 Para uso en cilindros de 55 gls. Realiza hidrocarburos

 Su función al accionar el sifón y se ácidos, jabones,

 Interrumpe al desenroscar el tapón detergentes, otros

 superior. Capacidad de 7 gpm aprox. Compatibles con el

 Polietileno.

332XL

 Bomba manual tipo PISTON cuerpo y Transferencia de

 pistón en polipropileno, capacidad de productos químicos

 22 onza por carrera por eje. alimenticios que sea

 Compatibles con el PP.