

Teléfonos 337-6503 /c 9928 55424 /e 9334 49341/ t 9438 03059

BOMBAS MANUALES TIFON SIFON Y PISTON

MODELO CARACTERISTICAS Y MATERIALES APLICACIONES PRECIO

1B Bomba manual tipo fuelle en polietileno Aceites livianos

Para uso en envases de 5 gls. Realiza hidrocarburos

Su función al accionar el fuelle y se ácidos, jabones,

Interrumpe al desenroscar el tapón detergentes, otros

superior. Capacidad en 2 gpm aprox. compatibles con en

Polietileno.



4A Bomba manual tipo SIFON en polietileno Aceites livianos

Para uso en cilindros de 55 glns. Realiza hidrocarburos

Su función al accionar el sifón y se ácidos, jabones,

Interrumpe al desenroscar el tapón detergentes, otros

superior. Capacidad de 5 gpm aprox. Compatibles con el

Polietileno.

4AHPE Bomba manual tipo SIFON en polietileno Aceites livianos

Para uso en cilindros de 55 gls. Realiza hidrocarburos

Su función al accionar el sifón y se ácidos, jabones,

Interrumpe al desenroscar el tapón detergentes, otros

superior. Capacidad de 7 gpm aprox. Compatibles con el

Polietileno.

332XL

 Bomba manual tipo PISTON cuerpo y Transferencia de

pistón en polipropileno, capacidad de productos químicos

22 onza por carrera por eje. alimenticios que sea

Compatibles con el PP.