

Teléfonos 337-6503 /c 9928 55424 /e 9334 49341/ t 9438 03059

BOMBAS MANUALES TIPO PALANCA

MODELO CARACTERISTICAS Y MATERIALES APLICACIONES PRECIO

A490 Bomba manual tipo palanca, metálica Aceites livianos,

galvanizada, para cilindros de 55 gls hidrocarburos limpios

con tubo de succión tipo telescópico, no corrosivos,

tubo de descarga desmontable para aditivos compatibles

conectar una manguera. Capacidad con el fierro galvanizado

350 cc x carrera total.

P490S

Bomba manual tipo palanca en Aceites livianos,

polipropileno, para cilindros de 55 gls hidrocarburos limpios,

con tubo de succión desmontable, ácidos, agua y otros

pistón en acero inox. Palanca en PP compatibles con el PP.

Capacidad 350 cc x carrera total.

R490ST

Bomba manual tipo palanca en Agua, alcohol

Ryton, para cilindros de 55 gls hidrocarburos limpios,

con tubo de succión desmontable, ácidos livianos

pistón en acero inox. Palanca en PP aceites livianos, otros

Capacidad 350 cc x carrera total. Compatibles con ryton